Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.10.2022 № 1513



**Администрация**

**муниципального образования**

**Кавказский район**

Схема размещения рекламных конструкций на территории

Дмитриевского сельского поселения муниципального образования Кавказский район


2022 г.

Раздел I

Схема размещения рекламных конструкции на территории

Дмитриевского сельского поселения муниципального образования

Кавказский район




Раздел II

Перечень рекламных конструкций на территории

Дмитриевского сельского поселения муниципального образования

Кавказский район

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип и вид рекламной конструкции | Количество сторон | Размер информационного поля,  м. | Общая площадь информацион-ного поля, кв.м. | Адрес рекламной конструкции |
| 1 | Щит | 2 | 6х3 | 36,0 | ст.Дмитриевская, автодорога «ст.Кавказская-ст.Новопокровская»,  20 км. + 536 м. справа |



Раздел III

Карта размещения рекламной конструкции

М 1:1000

Раздел V

**Типы и виды рекламных конструкций.**

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Рекламная конструкция - Щит двухсторонний** | **Щит**  **Размер информационного поля :** 6000 х 3000 мм.  **Количество рекламных поверхностей:** 2 . Торец рекламной конструкции закрыт.  **Цвет рекламной конструкции:** серый (металлик).  **Количество опорных стоек:** одна.  **Опорная стойка:** выполнена из металлической трубы с порошковым полимерным покрытием.  **Размер опорной стойки:** диаметр 377 мм. согласно проекта (технического паспорта) рекламной конструкции.  **Освещение**: наличие внутреннего или внешнего освещения обязательно.  **Возможные технологии автоматической смены изображения**: призматрон, скроллер, иные. |

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей, либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного исполнения.

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: не менее 4500 мм.

Опорная стойка может быть выполнена из круглой или прямоугольной профильной трубы

Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6 х 3 м. может производиться:

- с помощью неподвижных полиграфических постеров;

- с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронах и др.).

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район М.Н. Козлова